**Описание протокола QR дисплей Mertech**

Правило формирование пакета для QR кода ：

02 F2 02 length>>8&0xFF length&FF + data + 02 F2 03

Команды:

Очистка дисплея: 02 F0 03 43 4C 53 03

Проверка версии прошивки: 02 F0 03 30 44 31 33 30 32 3F 03

Пиктограмм ОК：02 F0 03 63 6F 72 72 65 63 74 03

Пиктограмм ОШИБКА：02 F0 03 6D 69 73 74 61 6B 65 03

 Включение BT: 02F00342544F4E03

Выключение BT: 02F00342544F464603

(дисплей выключится и при следующем включении применятся настройки)

Включить режим передачи данных по ВТ:

Символьной: 02 F0 03 42 54 44 49 53 50 4C 41 59 03

HEX: 02 F0 03 42 54 43 4F 4D 4D 41 4E 44 03

В режиме HEX команды аналогичны проводному подключению.

Примеры:

А) Информация : 123456789

Сформированный пакет : 02F202000931323334353637383902F203

Б) Информация: https://qr.nspk.ru/AS10003P3RH0LJ2A9ROO038L 6NT5RU1M?type=01&bank=000000000001&sum=10000

Сформированный пакет : 02F202005768747470733A2F2F71722E6E73706B2E72752F4153313030303350335248304C4A324139524F4F3033384C364E54355255314D3F747970653D30312662616E6B3D3030303030303030303030312673756D3D313030303002F203

ТИД-03.02.2022